**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |
| --- |
| **Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) |
| *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8**Кировского района Санкт-Петербурга**(ГБДОУ детский сад № 8 Кировского района Санкт-Петербурга) 1027802750910* |
|  | ОГРН |
| (полное и сокращенное наименование объекта)  |
| **Вид деятельности объекта (**указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной ) |
| 1. 80.10.1
 | ОКВЭД основной |
| 1. 85.32
 | ОКВЭДдополнительный |
| 3. и т.д. | ОКВЭДдополнительный |
|  |
| **Форма собственности** | 13 | ОКФС |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |
| **Организационно-правовая форма** | 72 | ОКОПФ |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |
| **Должность, Ф.И.О.** **руководителя объекта** | *заведующий* | *Сулейманова* *Ольга Александровна* |
| **Телефон, факс руководителя объекта** | *Тел. (812)784-26-51* | *Факс (812)784-26-51* |
| **E-mail объекта** | Dou8@kirov.spb.ru |
| **Юридический адрес объекта** | *198152* | *Санкт-Петербург, ул. Автовская д.23, литер А* |
|  | (индекс) |  (почтовый адрес) |
| **Фактический адрес объекта** | *198152* | *Санкт-Петербург, ул. Автовская д.23, литер А* |
|  (индекс) (почтовый адрес) |
| **Наименование организации владельца (арендатора) объекта** |  |
|  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
| **Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**  |  |
|  (индекс)  |
| (почтовый адрес) |
| **Наименование вышестоящей организации (собственника)** | *администрация Кировского района**Санкт-Петербурга, отдел образования* |
|  (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
|  |
| **Юридический адрес вышестоящей организации** | *198095* | *Санкт-Петербург,**пр. Стачек, д.18* |
|  (индекс) (почтовый адрес) |
|  |
| **Должность, Ф.И.О.** **руководителя вышестоящей организации** | *начальник отдела образования, Ступак Юлия Владимировна* |
|  |
|  |
| **Телефон, факс****руководителя вышестоящей организации** | Тел. (812)417-69-11 | Факс (812)417-69-11 |
|  |
| **E-mail руководителя вышестоящей организации** | secretarroo@kirov.spb.ru |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

|  |
| --- |
| Титульный лист, часть II  |
| **Наименование объекта** (подразделения объекта)  | *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 Кировского района Санкт-Петербурга* |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | *198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская д.23, литер А* |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв.м.) | *861.1 м2* |
| **Этаж / этажи расположения объекта** (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | *2 этажа* |
| **Кадастровый номер объекта** | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | А | 8 | 1 | 8 |  |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. |  |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. |  |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | *нет* |
| **АНКЕТА** (основная часть) |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр),техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012;прочие СП, ГОСТ | Примечание |
| Наименование параметра, назначение параметра для:«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,«С» - инвалидов с нарушениями зрения,«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,«У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подходы к объекту, пути движения** |
| 1.
 | Пути пешеходного движения |
|  | Название зоны |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. П.5) |
|  | Подход к учреждению | 1 |  |  | Ширина пешеходных путей **«К»** | м | 1.5 | Не менее 1,2  | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»** | м | 0.015 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие | да |  | п. 4.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движениябордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»** | наличие | нет |  | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»** | наличие | нет |  |  |
|  | Наружные лестницы |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | - | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | - | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | - | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О». «С»** | м | - | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п.5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | соответствие | нет |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | - | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Пандусы: стационарные |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | соотношение,(%) | - | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м | - | 0,9- 1,0  | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | - | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | м | - | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м | - | 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»** | м | - | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,6  | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м | - | Не менее 1,6 |
| **2** | **Входной узел**(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) |
|  | Наружные лестницы |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | - | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | - | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | - | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | - | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п.5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  |  Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г»** | соответствие | нет |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»** | наличие | нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | - | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Пандусы: стационарные |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | соотношение,(%). | - | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м | - | 0,9- 1,0  | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | - | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | м | - | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м | - | 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»** | м | - | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |
|  | Название зоны | 0 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м | - | Не менее 1,0 | п.5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | (%). | - | Не более 10% |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м | - | Не менее 1,6  | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м | - | Не менее 1,6 |
|  | Подъемники мобильные |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | **«К»** | наличие | нет |  | п. 4.1.14 |  |
|  | Входные площадки |
|  | Название зоны | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | да |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»** | м | 0.025 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;**«К»** | соответствие | 1.4 х 2.0 |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»** | соответствие | нет |  | п. 5.1.3 |  |
|  | Входные тамбуры |
|  | Название зоны | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»** | соответствие | 1.5 |  Не менее 1,5 | 5.1.7. |  |
|  | Входные двери, в т.ч. тамбурные |
|  | Название зоны | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина в свету **»К»** | м | 1.26 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**  | м | 0.012 | Не более 0,014 |
|  | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  | п. 5.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  |  |
|  | Вестибюли общественных зданий |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»** | м | - | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»** | наличие | нет |  | п. 5.5.6 |
|  |  |  |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**  | наличие | нет |  |
| **3** | **Пути движения внутри здания** |
|  | Коридоры, переходы в другие здания |
|  | Название зоны | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 1.52 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |  |
|  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |
|  | Название зоны | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 0.9 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4  |  |
|  |  |  |  |  | Высота порогов или перепад высот **«К», «С»** | м | 0.012 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»** | наличие | нет |  | п. 5.4.1 |  |
|  | Внутренние лестницы |
|  | Название зоны | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0.32 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0.14 | 0,13 - 0,17 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | - | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | - | 0,27-0,33 |  |
|  |  |  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п. 5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»** | м | 0.82 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»** | м | - | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  |  |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | да |  | п. 5.2.9 |  |
|  | Пандусы стационарные  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Высота одного подъема **«К»** | м | - | Не более 0,8  | п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон **«К»** | % | - | Не более 1:20, (5%) |  |
|  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»** | % | - | Не более 1:10, (10%) |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»** | м | - | 1,5 | п. 5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»** | м | - | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | - | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | 0,7 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»** | м | - | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | нет |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие | нет |  | п. 5.2.14 |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м | - | Не менее 1,0 | п. 5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** |  % | - | Не более 1:10, (10%) |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением  |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21ГОСТ Р 51630-2000 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 |  |
|  | Подъемники мобильные |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | **«К»** | наличие | нет |  | п. 4.1.14 | С посторонней помощью |
|  | Лифты |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м | - | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м | - | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина дверного проема **«К»** | м | - | Не менее 0,95 |  |
|  |  |  |  |  | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, **«С»** | соответствие | нет |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), **«С»**  | соответствие | нет |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»** | наличие | нет |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»** | наличие | нет |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»** | наличие | нет |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»** | наличие | нет |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 5.5.7 |  |
| **4** | **Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Зона обслуживания **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 7.1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения, места приема МГН в административных зданиях |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на одно рабочее место  | кв.м | - | 12 | п. 7.1.13 |  |
|  |  |  |  |  | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | п. 7.1.13 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»** | м | - | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 |  |
|  |  |  |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) **«С»** | наличие | нет |  | п. 7.1.8 |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах **«К»** | м | - | 0,65- 0,8 | п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина прохода: **«К», «С»** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | около расчетно-кассового аппарата; | м | - | Не менее 1,1 | п.7.4.2 |  |
|  |  |  |  |  | около прилавков для сервирования блюд; | м | - | Не менее 0,9 | п.7.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | между столами в ресторане. | м | - | Не менее 1,2 | п.7.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»** | наличие | нет | Не менее одного места | п.7.4.6 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»** | кв.м. | - | Не менее 3,0 | п.7.4.6 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, **«С»** | наличие | нет |  | п.7.4.3 |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»** | м | - | От 0,9 до 1,2  | п.7.5.12 |  |
| - | для детей0,5 |
|  |  |  |  |  | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»** | м | - | Не менее 2,0 | п.7.5.14 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»** | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»** | соответствие | нет |  | п.7.5.12 |  |
|  |  |  |  |  | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»** | соответствие | нет |  | п.7.5.13 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски) | кв. м. | - | Не менее 3,8 | п.7.5.17 |  |
|  |  |  |  |  | Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»** | м | - | Не менее 1,8 | п.7.5.16 |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»** | м | - | Не менее 0,9 | п.7.6.7 |  |
|  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»** | % | - | 8 | п.7.6.7 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте  **«К»** | м | - | 0,7 | п.7.6.7 |  |
|  |  |  |  |  | 0,9 | п.7.6.7 |
|  |  |  |  |  | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 **«К»** | соответствие | нет |  | п.7.6.2 |  |
|  |  |  |  |  | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам **«К»** | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек **«Г»** | наличие | нет |  не менее 5 % | п. 7.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука **«Г»** | соответствие | нет |  | п. 7.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства **«Г»** | наличие | нет |  | п. 7.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Площадка для размещения переводчика жестового языка **«Г»** | наличие | нет |  | п. 7.6.6, 7.7.3 |  |
|  |  |  |  |  | Дублирование звуковой информации текстовой информацией **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 7.5.6 |  |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения**(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |
|  | Доступная кабина в общей уборной |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»** | м | - | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м | - | Не менее 1,65 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м | - | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины **«К»** | м | - | Не менее 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности на двери общей уборной **««К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п.5.5.1 |  |
|  | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Ширина **«К»** | м | - | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина **«К»** | м | - | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины **«К»** | м | - | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»** | м | - | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие | нет |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «**С»** | м | **-** |  1,35 | п.5.3.6 |  |
|  | Кабины душевые закрытые |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Кабина с открывание двери наружу **«К», «О» , «С»** | соответствие | нет |  | п.5.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | Вход в кабину непосредственно из гардеробной **«О» , «С»** | соответствие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м **«О», «С»** | соответствие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м | наличие | нет |  | п. 5.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | - ручным душем | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | - настенными поручнями  | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)**«К», «С»,«О»** | наличие | нет |  | п. 5.3.9 |  |
|  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина **«К»:** | м | - | Не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина **«К»** | м | - | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | **-** |  1,35 | п.5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»** | м | **-** | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |  |
|  |  |  |  |  | То же, без скамей **«К»** | м | **-** | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) **«С»** | наличие | нет |  | п.5.4.1 |  |
|  | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: **«К», «О», «С»** | м | - | Не более 0,48 | п..5.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | - ручным душем | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | - настенными поручнями  | наличие | нет |  |  |
|  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)«**«К», «С», «О»** | наличие | нет |  | п. 5.3.9 |  |
|  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина **«К»:** | м | - | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина **«К»** | м | - | Не менее 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | **-** | 1,35 | п.5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»** | м | **-** | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |  |
|  |  |  |  |  | То же, без скамей **«К»** | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.8 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **«С»** | наличие | нет |  | п.5.4.1 |  |
| **6** | **Автостоянки** |
|  | Места для парковки автомобилей инвалидов |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  |  |  |  |  | Места для транспорта инвалидов **«К», «О»** | наличие | нет | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»** | м | - | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 |
|  |  |  |  |  | Ширина зоны для парковки **«К»** | м | - |  3,6 | п. 4.2.4 |
|  |  |  |  |  | Длина зоны для парковки **«К»** | м | - |  6,0 |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»** | наличие | нет |  | п. 4.2.1 |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке**) «К»** | наличие | нет |  |

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполнил Анкету: |  | Инструктор по физической культуре |  | Т.Н.Петрованова |  |  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. |
| 784-26-51 |  |  должность |  |  ФИО  |  |  (подпись) |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заведующий |  | О.А.Сулейманова |  |  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. |
| Согласовано:784-26-51 |  | должность руководителяобследованного объекта |  |  ФИО |  |  (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |